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WYKAZ WAŻNIEJSZYCH ROBÓT WYKONANYCH W 2005 ROKU

Lp.
Nazwa inwestycji
Inwestor
Czas realizacji
Średnica i długość




od
do


1
Wymiana wodociągu  Ø 90 mm PE w Cieszynie przy ulicy Sarkandra
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej 

 Ustroń
XII 2004
  II 2005
PE 90-100 mm

400 mb

2
Awaryjna wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Wałowej, Stalmacha i Kościelnej w Skoczowie Etap I, II i III
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej  

Ustroń
 Etap I :V

Etap II: VI - VII 

Etap III: X
PE 110 mm 

252 mb

3
Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie Bielska-Białej
“AQUA” S.A.

Bielsko-Biała
       IV
       X
PE 40-200 mm 

8907 mb

4
Przebudowa węzłów wodociągowych przy budowie drogi powiatowej w Zabrzegu
Roboty budowlane, inżynierskie

”Satbud” R. Satława
VIII

     
PE 63-160 mm

ok. 120 mb 

5
Wymiana sieci wodociągowej 

przy ul. Burzej w Ligocie
  Przedsiębiorstwo 

Inżynierii Miejskiej 

   Czechowice-Dz.
        V
      VII
                PE 40-90 mm

                      2088 mb

6
Wymiana sieci wodociągowej 

wraz z przyłączami do budynków

mieszkalnych w  miejscowości

Pruchna, gm. Strumień
  Wodociągi Ziemi 

      Cieszyńskiej 

           Ustroń
      VIII
      IX
          PE 63-160 mm 213 mb,

       PCV 110-160 mm 595,5 mb,  

                  przyłącza 301 mb

7
Budowa wodociągu Cisownica 

do Tartaku
Urząd Gminy

w Goleszowie
       IX

   
       X   


           PE 100 mb - 871 mb,

              przyłącza 492 mb

8
Budowa wodociągu Cisownica 

do Tartaku - odcinek 175 mb 

z wcinką i przeciskiem 

Dn 200 mm pod drogą
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej

 Ustroń
       X
       X
PE 110mm 

175 mb

9
Wymiana sieci wodociągowej 

wraz z podłączeniami 

w Ustroniu Polanie w rejonie

ul. Jodłowej
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej 

Ustroń
       IX
       X
          PE 40-110 mm - 1297 mb

9
Awaryjna wymiana sieci wodociągowej stalowej na wodociąg preizolowany 

Dn 100 mm podwieszony do konstrukcji mostu nad rzeką Wisłą w ciągu ul. Lipowskiej
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej 

Ustroń
       X
      XI


Rura PE preizolowana 100/300 mm - 60 mb. Połączenia rur PE 110mm preizolowane - 8 szt.

10
Wymiana kanalizacji technologicznej na terenie bazy MZK  w Bielsku-Białej

ul. Długa 50, wraz z montażem separatora ścieków
MZK 

Bielsko-Biała
      XI
     XII 
PCV 160-225 mm

126 mb

separator „KOALA”

11
Budowa wodociągu w

Górkach Wielkich Etap I 

Skoczów Pogórze, Górki Wielkie,  Bucze wraz z pompownią wody
Gmina Brenna
VIII
      XII
PE 200 mm

 ok. 2100 mb

+ hydrofornia wody 

- 1 komplet

12
Budowa wodociągu w rejonie ul. Polnej w Bielsku-Białej wraz z przyłączami
„LEBEX”

Bielsko-Biała
VIII
X
PE 110-160 mm

2500 mb

13
Budowa sieci wodociągowej dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Tuwima, Akademii Umiejętności, Lipnicką, Kiepury, Lelewela w Bielsku-Białej
„LEBEX”

Bielsko-Biała
VIII
X


PE 110-160 mm

600 mb



14
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Górkach Wielkich - Szpotawice, Etap I
Gmina Brenna
I 
IX 
PCV 160-200 mm 

12 661 mb

15
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Goleszów, Godziszów wraz z pompownią wody
Urząd Gminy Goleszów
X
XI
PE 110 mm

2628,50 mb

wraz z hydrofornią

16
Wykonanie utwardzenia placu magazynowego wraz z niwelowaniem i uwałowaniem
P.O.H. 

„WOD-BUD”
I


17
Wykonanie sieci wodociągowej PEHD wraz z komorą wodomierzową i przyłączem wodomierzowym dla salonu Toyota w Bielsku-Białej
„CONCEPT” 

Sp.z o.o.
II
PE 75 mm

460 mb

18
Wykonanie przecisków pneumatycznych pod drogami asfaltowymi dla montazu linii elektroenergetycznej w Ustroniu Hermanicach
PPHU „FAPI”

St. Pietrzyk
X


19
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Olchowej i Pana Tadeusza w Ustroniu
Burmistrz Miasta Ustroń
IX
XII
PCV 160 -200 mm 

ok. 1200 mb

wraz z pompowniami ścieków  
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