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WYKAZ WAŻNIEJSZYCH ROBÓT WYKONANYCH W 2006 ROKU

Lp.
Nazwa inwestycji
Inwestor
Czas realizacji
Średnica i długość




od
do


1
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Olchowej i Pana Tadeusza w Ustroniu
Miasto Ustroń

ul. Rynek 1 

Ustroń


IX.2005
VI 2006
PCV 160 -200 mm 

2551 mb wraz z czterema pompowniami ścieków i kanałem tłocznym

2
Budowa wodociągu w Górkach Wielkich  Etap I  Skoczów Pogórze, Górki Wielkie Bucze wraz z pompownią wody
Gmina Brenna

ul. Wyzwolenia 77

Brenna
IX 2005
  V 2006
Wodociąg Ø 200 mm PE 

 ok. 2322,55 mb

+  kompletna hydrofornia wody 

3
Wymiana sieci wodociągowej 

Ø 160 mm w Kobiernicach, Ø 800

w Bujakowie i Ø 400 mm 

w Bielsku-Białej Wapienicy 
   „AQUA” S.A. 

    ul. 1 Maja 23

    Bielsko-Biała
XII 2005
VIII 2006
PE Ø 40-800 mm - 2333,5 mb

4
Budowa sieci wodociągowej 

 Ø 110 mm PE wraz z przyłączami 

do budynków mieszkalnych w 

miejscowości Zbytków i Bąków
Wodociągi Ziemi

   Cieszyńskiej

ul. Myśliwska 10

       Ustroń
 I 2006
 X  2006
PCV Ø 90-110 mm  - 3292 mb

PE Ø 40-110 mm - 3946,5 mb

5
Wykonanie odcinka wodociągu 

zasilającego studzienkę czerpalną

na placu budowy Zespołu 

Mieszkaniowego w Ustroniu 

Hermanicach
BPBP S.A.

ul. Warszawska 5

Bielsko-Biała
 I 2006
  I 2006
Wodociąg: 

PE Ø 110 mm - 110 mb 

PE Ø 50 mm – 10 mb 

studzienka wodomierzowa 

Ø 1000 mm 

6
Wymiana rurociągu PEHD 

Dz 110 mm kanalizacji tłocznej na 

terenie ZIAD Bielsko-Biała S.A.
ZIAD

Al. Armi Krajowej

Bielsko-Biała
 I 2006
  I 2006
PE  Ø 63-110 mm - 21 mb

7
Budowa wodociągu Ø 90 mm do 

stacji benzynowej SHELL w Tychach
 Zakład Inżynieryjno-Budowlany

Kozy
 III 2006
  IV 2006
Wodociąg Ø 90 mm 

o długości 90 mb

+ studnia

wodomierzowa

8
Przebudowa węzła strefowego

 w Pogórzu w rejonie stacji SUW
Wodociągi Ziemi

   Cieszyńskiej

ul. Myśliwska 10

       Ustroń
 V 2006
 V 2006


9
Wykonanie przecisku pod drogą rurą

stalową Ø 500 mm o dł. 9 m w 

Jastrzębiu Zdroju
PW „GAMAR”

ul. Rybnicka 1B

Jastrzębie Zdrój
 V 2006
  V 2006
  Rura stalowa Ø 500 mm – 9 mb

10
Wykonanie przewiertu sterowanego 

Dz 160 mm w Górkach Wielkich


      GRESAN

  K. Grendowicz

    ul. Kreta 5a

        Ustroń
  V 2006
  V 2006
 Rura PE Dz 160 mm – 80 mb

11
Awaryjna wymiana odcinka magistrali

wodociągowej Ø 250 mm PE przy

ul. Frysztackiej w Cieszynie
Wodociągi Ziemi

    Cieszyńskiej

ul. Myśliwska 10

        Ustroń
 VI 2006
 VI 2006
PE Ø 225 mm – 219 mb

PE Ø 63 mm – 6,50 mb

PE Ø 40 mm – 2,00 mb

200 mb wodociągu ułożono

metodą przewiertu sterowanego

12
Remont studzienki wodomierzowej

oraz wykonanie fragmentu nowej instalacji wodociągowej wraz z armaturą, hydrantami i przyłączami do budynków MZK w Bielsku-Białej
Miejski Zakład Komunikacyjny 

w Bielsku-Białej

ul. Długa 50
 VI 2006
VIII 2006
Wodociąg Ø 40 – 110 mm

o dł. 681,30 mb wraz z 

kompletną modernizacją komory wodomierzowej żelbetowej wylewanej. 90 % wodociągu  ułożono metodą przewiertu sterowanego

13
Awaryjny przecisk Ø 110 mm w rejonie ul. Zoffi Kossak-Szczuckiej w Skoczowie
Wodociągi Ziemi

    Cieszyńskiej

 ul. Myśliwska 10

       Ustroń
VII 2006
 VII 2006
Przecisk Ø 110 mm PE

 o długości 12 mb

14
Wymiana wodociągu Ø 90 mm do DW „Halny” w Wiśle przy ul. 11 Listopada
Wodociągi Ziemi

    Cieszyńskiej

ul. Myśliwska 10

         Ustroń
 VI 2006
 VII 2006
PE Ø 90 mm – 141 mb

PE Ø 40 mm – 2,00 mb

15
Wymiana wodociągu Ø 160 mm PE i Ø 110 mm PE dla zasilania studzienki redukcyjnej w Wiśle Partecznik
Wodociągi Ziemi

    Cieszyńskiej

ul. Myśliwska 10

        Ustroń
VII 2006
VIII 2006
PE Ø 160 mm – 158 mb

PE Ø 110 mm – 136 mb

16
Budowa przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy 3 Maja w Ustroniu
Miasto Ustroń

ul. Rynek 1

Ustroń
VII 2006
VIII 2006
Kanał Ø 200 mm – 44 mb

Kanał Ø 160 mm – 56 mb



17
Przebudowa sieci wodociągowej Ø 150 mm stal – żeliwo na PE Ø 160 mm przy ul. Katowicka – Stawowa – Liburnia w Cieszynie
Instalatorstwo Gazowe

S. Binięda

ul. J. Braka 5

Bielsko-Biała
IX 2006
 IX 2006
Rura PE Dz 160 mm - 170 mb

125 mb wodociągu ułożono metodą przewiertu sterowanego

18
Budowa przyłącza wody Ø 225 mm dla Pawilonu Handlowego ROLL w Jasienicy i kanalizacji deszczowej na odprowadzenie wód opadowych

wraz z włączeniem do potoku


„ROLL” s.j.

J. Post

ul. Doliny Miętusiej 10

Bielsko-Biała
IX 2006
XII 2006
PE 125 mm – 52 mb

PE 125,90, 63 mm – 53 mb

PCV 400 mm – 85 mb PCV 315 mm – 200 mb

żelbetowa komora pomiarowo-redukcyjna

19
Wykonanie przewiertu sterowanego pod sieć wodociągową w Bielsku-Białej
P.P.H.U. „HARMATA”

34-370 Rajcza 18
IX 2006
IX 2006
PE Ø 110 mm – 189 mb

20
Awaryjna wymiana wodociągu 

Ø 150 mm stal na Ø 110 mm PE 

z przyłączami do budynków w ul. Krótkiej i Ustrońskiej w Skoczowie
Wodociągi Ziemi

    Cieszyńskiej

ul. Myśliwska 10

        Ustroń
 X 2006
 X 2006
PE Ø 110 mm – 228,50 mb 

 - ułożono metodą przewiertu

 sterowanego

PE Ø 90 mm – 8,00 mb

PE Ø 40 mm – 45,00 mb

21
Awaryjna wymiana magistrali wodociągowej Ø 400 mm w Skoczowie przy ul. Cieszyńskiej
Wodociągi Ziemi

    Cieszyńskiej

ul. Myśliwska 10

        Ustroń
 XI 2006
 XI 2006
PE Ø 355 mm – 96,00 mb

- ułożono metodą przewiertu

 sterowanego

PE Ø 225 mm – 4,00 mb

PE Ø 110 mm – 3,00 mb

PE Ø 90 mm – 5,00 mb

22
Podłączenie wodociągowe Ø 225 mm PE do zbiornika II strefy w Ustroniu Zawodziu
Wodociągi Ziemi

    Cieszyńskiej

ul. Myśliwska 10

        Ustroń
 X 2006
 XI 2006
PE Ø 225 mm – 231,50 mb

PE Ø 160 mm – 137,00 mb

PE Ø 110 mm – 18,00 mb

23
Wykonanie przepustów drogowych z rur żelbetowych w rejonie ul. Olchowej w Ustroniu
Miasto Ustroń

ul. Rynek 1

Ustroń
 X 2006
 X 2006
 Ø 400 mm – 8 mb

24
Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Sikorskiego w Zabrzegu
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej

Czechowice-Dz.
 IX 2006
XI 2006
PE Ø 63-160 mm – 435 mb

Przyłącza 

PE Ø 40-50 mm – 152,5 mb

320 mb wodociągu ułożono metodą przewiertu sterowanego

25
Ułożenie gazociągu Ø 90 mm metodą przewiertu sterowanego w Myszkowie
HYDROMIREX

ul. Sadowa 2

42-360 Poraj
XI 2006
XI 2006
Przewiert sterowany

 Ø 90 mm – 132 mb

26
Ułożenie gazociągu Ø 125 mm metodą przewiertu sterowanego na skrzyżowaniu ulic Partyzantów  i  Michałowicza w Bielsku-Białej
Instalatorstwo Gazowe

S. Binięda

ul. J. Braka 5

Bielsko-Biała
XI 2006
XI 2006
Przewiert sterowany

Ø 125 mm – 90 mb

27
Budowa sieci wodociągowej w Międzyrzeczu Górnym ul. Rolnicza
Urząd Gminy Jasienica

Jasienica 159
 X 2006
XII 2006
Rura PE Dz 90 mm – 503 mb

28
Wymiana sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie ZWSS „BELOS” w Bielsku-Białej
ZWSS „BELOS”

ul. Kustronia 74

Bielsko-Biała
XI 2006
XI 2006
Wodociąg:

PE Ø 125 mm – 75 mb

PE Ø 63 mm – 9 mb

Kanalizacja:

PCV Ø 160 mm – 37 mb

29
Wykonanie przewiertu sterowanego pod sieć wodociągową w Kozach
P.H.U. „MANDA”

ul. Kwiatowa 4

Kozy
 X 2006
X 2006
Rura PE Dz 160 mm – 59 mb

30
Wykonanie przewiertu sterowanego Dz 315 mm w miejscowości Łąka k. Pszczyny
Instalatorstwo wod.-kan. i C.O

Tomasz Pieknik.

ul. Jastrzębia 22

Chybie
 XI 2006
XI 2006
Rura PE Dz 315 mm – 42 mb

31
Wykonanie kanalizacji deszczowej 

Ø 400 i Ø 315 mm PCV wraz z ułożeniem chodnika w ciągu DW 941 w Istebnej
Urząd Gminy Istebna

Istebna 1000
X 2006
XI 2006
PCV 400 mm – 500 mb

Zabudowa separatora oczyszczania wstępnego na wylocie kanalizacji do potoku

32
Budowa sieci wodociągowych układanych metodą przewiertu sterowanego w Bielsku-Białej, Kozach i Czańcu
LEBEX Sp. z. o.o

ul. Komorowicka

Bielsko-Biała
IX 2006
XII 2006
PEHD Ø 160 – 245 mb

PEHD Ø 110 – 801 mb

PEHD Ø 90 – 373 mb

PEHD Ø 63 – 109 mb

33
Zabudowa tłuszczownika na wylocie ze stołówki na terenie bazy MZK w Bielsku-Białej
Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej

ul. Długa 50
XI 2006
 XII 2006
Rura PCV Ø 200 – 9 mb

Separator tłuszczu PST-2

Dw 1000 mm

34
Wykonanie przewiertu sterowanego w Stryszawie (woj. małopolskie)
P.P.H.U. 

ZIS-BUD

Jan Kłapyta

Lachowice
 XI 2006
XI 2006
Przewiert sterowany:

PEHD Ø 160 mm – 43 mb

35
Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku przy ul. Ciężarowej 15 w Skoczowie
Zarząd Budynków Miejskich

w Skoczowie

ul. Krzywa 4
XI 2006
XII 2006
Rura PCV Ø 160 – 43 mb

Rura PCV Ø 200 – 65 mb

studzienka Ø 425 – 7 szt.

36
Budowa – wymiana magistrali wodociągowej Ø 225 mm z przyłączami domowymi w Cieszynie przy ul. Ustrońskiej
Wodociągi Ziemi

    Cieszyńskiej

ul. Myśliwska 10

         Ustroń
 XI2006
 XII 2006
PE Ø 225 mm – 145,80 mb

- ułożono metodą przewiertu

 sterowanego

PE Ø 50 mm – 36,50 mb

PE Ø 40 mm – 78,50 mb

37
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budowy Zespołu Mieszkaniowego w Ustroniu Hermanicach
BPBP S.A.

ul. Warszawska 5

Bielsko-Biała
XI 2006
XII 2006
Rura PCV Ø 200– 191 mb

studnia Ø1000 mm– 1szt

studnia Ø 600 mm – 4 szt

38
Wykonanie przewiertów sterowanych:

- Bielsko-Biała ul. Szeroka – przyłącze wodociągowe

- Bielsko-Biała ul. Młodzieżowa – sieć wodociągowa

Wykonanie przecisków pneumatycznych pod drogami w Górkach Wielkich i Iskrzyczynie
INSTAL

Zakład Usługowy

E. E. Cymorek

Pierściec
 IV 2006
XII 2006
Przewierty sterowane:

PEHD Ø 40 mm – 40 mb

PEHD Ø 160 mm – 58 mb

Przeciski pneumatyczne

rura stal. Ø 323 mm – 9 mb

rura stal. Ø 219 mm – 8 mb

39
Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Olszówki w Bielsku-Białej
   „AQUA” S.A. 

    ul. 1 Maja 23

    Bielsko-Biała
VII 2006
XII 2006
PEHD Ø 40-200 mm – 1846,5 mb

Przyłącza Ø 40-110mm – 1102 mb

40
Wykonanie przyłącza wodociągowego przy ul. J. Bojki 40 w Bielsku-Białej
   „AQUA” S.A. 

    ul. 1 Maja 23

    Bielsko-Biała
XII 2006
XII 2006
Rura PE Dz 63 mm – 93 mb

Rura PE Dz 40 mm – 32 mb

Wodociąg ułożono metodą przewiertu sterowanego

41
Budowa i wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Jaworzu Nałężu – etap I
   „AQUA” S.A. 

    ul. 1 Maja 23

    Bielsko-Biała
 X 2006
III 2007
PEHD Ø 315 mm – 1653 mb

PEHD Ø 50-110 mm – 604  mb

Przyłącza Ø 40 mm – 242 mb

20 % robót wykonano przewiertem sterowanym
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