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WYKAZ WAŻNIEJSZYCH ROBÓT WYKONANYCH W 2008 ROKU

Lp.
Nazwa Inwestycji
Inwestor
Okres realizacji
Opis robót

(średnica, długości)

1. 
Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Bielskiej w Cieszynie
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie

ul. Liburnia 2a

43-400 Cieszyn
Styczeń 2008 do 

Luty 2008
PVC 200 mm     60,5 mb

2.
Przewiert sterowany pod ul. Katowicką w Bielsku-Białej
AG TRAIDING

ul. Katowicka 92

43-346 Bielsko-Biała
Styczeń 2008
Przewiert sterowany:

Rura PE Dz 315   21 mb

3.
Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Śnieżnej w Cieszynie
Gmina Cieszyn

ul. Rynek 1

43-400 Cieszyn
Styczeń 2008 do Maj 2008
Rura PE Dz 110 mm   304 mb

Studnia wodomierzowa Dn 1000 mm

4.
Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Śnieżnej w Cieszynie
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej

ul. Myśliwska 10

43-450 Ustroń
Styczeń 2008 do Maj 2008


Rura PE Dz 110 mm     134 mb

5.
1) Przewiert sterowany pod drogami, torami kolejowymi i potokami w m. Jeleśnia i Pewel Mała

2) Przewiert sterowany pod ul. Oświęcimską w Tychach
Z.R i U.S. 

ul. Graniczna 10

41-300 Dąbrowa Górnicza
Styczeń 2008 do Grudzień 2008
Przewiert sterowany:

Rura PE Dz 110   81 mb

Rura PE Dz 160  614 mb

Rura PE Dz 250    165 mb

6. 
Awaryjna wymiana wodociągu  Ø 100 mm w ul. Ogrodniczej w Chybiu
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej

ul. Myśliwska 10

43-450 Ustroń
Luty 2008
Rura PE Dz 110 mm  187 mb

7. 
Wymiana odcinka wodociągu oraz wymiana armatury w studzience wodomierzowej
M.E. Celma

ul. 3 Maja 19

43-400 Cieszyn
Luty 2008


8.
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kargera i Siennej w Cieszynie
Gmina Cieszyn

 ul. Rynek 1

43-400 Cieszyn


Październik

2007 do Wrzesień 2008
Kanał PVC 315-160 mm    3385 mb

w tym kanalizacja ułożona metodą przewiertu sterowanego (bezwykopowo)

Rura PE 315 mm    75 mb

Rura PE 250 mm      229 mb

Rura PE 200 mm       48 mb

Nawierzchnia asfaltowa o pow. ok. 2000 m2

układanie kostki brukowej, chodnika

9.
Wymiana sieci wodociągowej wraz  z przyłączami domowymi w rejonie ul. Osiedlowej i Szkolnej w Bąkowie
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej

ul. Myśliwska 10

43-450 Ustroń
Styczeń 2008 do 

czerwiec 2008
Rura PE 40 – 110 mm      2 764 mb

ok. 20% wykonano metodą przewiertu sterowanego

9 przecisków pneumatycznych pod drogą o długości 15 mb każdy

10.
Wykonanie instalacji centralnego zaopatrzenia autobusów 

stojących na placu postojowym w powietrze – etap II
MZK w Bielsku-B.

ul. Długa 50

43-309 Bielsko-Biała
Kwiecień 2008
Rura PE Dz 32 mm    55 mb

Wyjścia instalacji sprężonego powietrza nad ziemię – 8 kpl.

11.
Budowa przyłącza wody do budynku byłego sanatorium w Wiśle Głębcach
Śląski Zarząd Nieruchomości

ul. Grabowa 1a

40-172 Katowice
Kwiecień 2008
Rura PE Dz 90 mm       21 mb

12.
Awaryjna wymiana wodociągu Ø 110 mm PE w Cieszynie przy ul. Wyspiańskiego
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej

ul. Myśliwska 10

43-450 Ustroń
Maj 2008
Rura PE 40 – 110 mm      295 mb

13.
Wykonanie podłączenia do kanalizacji sanitarnej w obiektach Beskidzkiego Zespołu Leczniczo Rehabilitacyjnego w Jaworzu
Beskidzki Zespół Leczniczo Rehabilit.

ul. Słoneczna 83

43-384 Jaworze
Luty 2008 do Marzec 2008
Kanał PVC 160-200 mm   448 mb

14.
Budowa kanalizacji grawitacyjnej – ułożenie rury metodą przewiertu sterowanego. Bielsko-Biała ul. Puławskiego
BPBP S.A.

ul. Warszawska 5

43-300 Bielsko-Biała


Kwiecień 2008
Przewiert sterowany:

Rura kanalizacyjna PE Dz 315   39 mb

15
Przewiert sterowany pod ul. 3 Maja w Bielsku-Białej
ZRBP DROTEX

ul. Księży Las 8

43-300 Bielsko-Biała
Kwiecień 2008
Przewiert sterowany:

Rura PE Dz 110   51  mb

16.
Demontaż najazdu dla naprawy autobusów na terenie boiska sportowego przy ul. Lipowskiej w Chybiu
Gmina Chybie

ul. Bielska 78

43-520 Chybie
Maj 2008


17.
Modernizacja ogrodzenia wzdłuż ul. Sportowej i Lipowej wraz z bramą wjazdową i kasami dla stadionu sportowego w Chybiu
Gmina Chybie

ul. Bielska 78

43-520 Chybie
Marzec 2008 do 

Wrzesień 2008
Budowa ogrodzenia panelowego wg systemu Wiśniowski    246 mb

Brama dwuskrzydłowa   3 szt.

Dwa budynki kas o 

kubaturze 17,5 m3 każdy

18.
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Karbowej w Bielsku-Białej
AQUA S.A.

ul. 1 Maja 23

43-300 Bielsko-Biała
Czerwiec 2008 do Grudzień 2008
Kanał 160-200 mm         2 547 mb

w tym kanalizacja ułożona metodą przewiertu sterowanego (bezwykopowo)

Rura PE 200 mm       27 mb

Rura PE 160 mm    21 mb

Studnie kanaliz. Ø 425-1200 mm   88 szt.

Nawierzchnia asfaltowa o pow. ok. 1250 m2

19.
Awaryjna wymiana wodociągu Ø 110 mm stal na odcinku ok. 200 mb w Harbutowicach
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej

ul. Myśliwska 10

43-450 Ustroń
Maj 2008 do Czerwiec 2008
Rura PE 40 – 90 mm           247 mb

w tym przewiert sterowany na dł. 186 mb

20.
Budowa przyłącza wody do marketu LIDL przy ul. Górny Bór w Skoczowie
Firma Budowlana Rompała i Pudło Sp. J.

ul. Spokojna 6

33-100 Tarnów
Czerwiec 2008 do Lipiec 2008
Rura PE 90-110 mm     98 mb

Studnia wodomierzowa Ø 1800 mm wraz z wyposażeniem

21.
Budowa sieci wodociągowej w Wilamowicach oraz remont ul. Paderewskiego Bocznej w Wilamowicach
Zakład Wodociągów i Kanalizacji

ul. Sienkiewicza 2a

43-330 Wilamowice
Kwiecień 2008 do Czerwiec 2008
Rura PE 160 mm    1145 mb

w tym przewiert sterowany pod ulicą Starowiejskich o dł.18 mb

Nawierzchnia tłuczniowa      1 400 m2

Nawierzchnia asfaltowa  270 m2

22.
Budowa przyłącza wodociągowego do budynku administracyjnego Nadleśnictwa Ustroń w Ustroniu
Państwowe Gospodarstwo Leśne

Nadleśnictwo Ustroń

ul. 3 Maja 108, Ustroń
Czerwiec 2008 do 

Lipiec  2008
Rura PE 50-63 mm    62 mb

w tym przewiert sterowany rurą Ø 110

pod ul. 3 Maja o dł. 21,5 mb

oraz wcinka do wodociągu Ø 500 mm

23.
Przecisk rurą stalową Ø 400 mm w Skoczowie
Firma Budowlana Rompała i Pudło Sp. J.

ul. Spokojna 6

33-100 Tarnów
Lipiec 2008
Przecisk rurą stalową Ø 400 o dł. 7,5 mb

Przecisk rurą stalową Ø 200 o długości 4 mb

24.
Rozbudowa sieci wodociągowej w przysiółku Gliniane w Istebnej
Urząd Gminy w Istebnej

43-470 Istebna 1000
Maj 2008

do 

Lipiec 2008
Wodociąg PE 40 – 110      1 891 mb

25.
Awaryjna wymiana podłączenia wodociągowego Ø 110/63 mm PE do HOTELU „GAMBIT” przy ul. Bucewicza w Cieszynie
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej

ul. Myśliwska 10

43-450 Ustroń
Lipiec 2008
Rura PE 63-110 mm      82 mb

w tym 60 mb ułożono metodą przewiertu sterowanego 

26.
Awaryjny remont gazociągu nc Dn 100 mm w ul. Wyspiańskiego i Kolejowej w Cieszynie 
Górnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego 

ul. Szczęść Boże 11

41-800 Zabrze
Kwiecień 2008

do Maj 2008
Gazociąg Dn 100 mm o dł. 150 mb z przyłączami domowymi

27.
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej  w ul. Jaskółczej i Promiennej w Bielsku- Białej
AQUA S.A.

ul. 1 Maja 23

43-300 Bielsko-Biała
Czerwiec 2008 do Wrzesień 2008
Kanał PVC 160-315 mm     410 mb

w tym kanalizacja ułożona metodą przewiertu sterowanego (bezwykopowo)

Rura PE 315 mm    36 mb

Nawierzchnia asfaltowa o pow. ok. 1130 m2

28.
Przewiert sterowany w ul. Stromej w Kozach
„INSTA-WOD”

Lucyna Placzki

ul. Żeleńskiego 9b

43-305 Bielsko-Biała
Lipiec 2008
Przewiert sterowany:

Rura PE Dz 75 mm  147 mb

29.
Wykonanie wykopu kontrolnego – nocą wykonanie przebudowy wodociągu stalowego Dn 200 mm stal. - wykonanie etażu – kolizja z kanalizacją deszczową
PBiUT GRANIT 

ul. Przemysłowa 9

32-800 Brzesko


Sierpień 2008


30.
Wykonanie przyłącza gazu śr/c do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Wiśle ul. Bukowa
Górnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego 

ul. Szczęść Boże 11

41-800 Zabrze
Sierpień 2008
Rura gazowa PE 25 mm   5 mb

31.
Budowa sieci wodociągowej na odcinku ZS2i 3 do ZS 4 i 5 na terenie ZIAD S.A. w Bielsku-Biała
ZIAD S.A

Al. Armi Krajowej 220

43-316 Bielsko-Biała
Sierpień 2008
Przewiert sterowany 

rurą PE 110 mm o dł. 111 mb

32.
Wykonanie przewiertu sterowanego wraz z montażem rury osłonowej pod kable przemysłowe
ZIAD S.A

Al. Armi Krajowej 220

43-316 Bielsko-Biała
Sierpień 2008
Przewiert sterowany 

rurą PE 110 mm o dł. 15 mb 

33.
Awaryjne wykonanie przewiertu 110 mm w Cieszynie pod ul. Majową i Frysztacką oraz ul. Dębową i Długą
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej

ul. Myśliwska 10

43-450 Ustroń
Wrzesień 2008
Przewiert sterowany 

rurą PE 110 mm o dł. 25 mb

34.
Wykonanie przewiertów sterowanych przez przeszkody terenowe dla przebudowy rurociągu dołowej fi 300 mm na rurociąg PE 225 w Wodzisławiu Śl.  i Marklowicach
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji SA

ul. Chlebowa 22

44-335 Jastrzębie Zdrój
Sierpień 2008 do Wrzesień 2008
Przewierty sterowane pod torami, drogami i ciekami wodnymi

rurą PE 225 mm o dł. 73 mb

rurą PE 315 mm o dł. 129 mb

35
Wykonanie instalacji zasilającej studzienkę czerpalną na boisku w Rudzicy wraz z dostawą i montażem pompy
Urząd Gminy Jasienica

ul. Międzyrzecka 159

43-385 Jasienica
Sierpień 2008
Rura PE 50 mm     120 mb

w tym 30 mb przewiert sterowany

36.
Wymiana fragmentu sieci wodociągowej pomiędzy osiedlem mieszkaniowym przy ul. Stalowej, a ul. Żywiecką w Bielsku-Białej
Śląski Zarząd Nieruchomości

ul. Grabowa 1a

40-172 Katowice
Sierpień 2008 do wrzesień 2008
Rura PE 160 mm   156 mb 

37.
Budowa wodociągu w ul. Wolności w Goleszowie
Gmina Goleszów

ul. 1 Maja 5

43-440 Goleszów
Lipiec 2008

do 

Wrzesień

2008
Rura PE 40 – 90 mm    1 387 mb

38.
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Cieszyńskiej

w Ustroniu
Miasto Ustroń

ul. Rynek 1

43-450 Ustroń
Lipiec 2008
Rura PE 40-90     308 mb

w tym 102  mb ułożono metodą przewiertu sterowanego 

39.
Awaryjna wymiana wodociągu Ø 110 mm A-C przebiegającego pod posesją przy ul. Sportowej 25 w Strumieniu
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej

ul. Myśliwska 10

43-450 Ustroń
Wrzesień 2008
Rura PE 40     25 mb

40.
Wykonanie przewiertu sterowanego pod ul. Katowicką w Ustroniu przy budowie kanalizacji grawitacyjnej
INSTAL Zakład Usługowy E.E Cymorek

ul. Graniczna 22

43-430 Skoczów
Wrzesień 2008
Kanał PE Ø 315 mm ułożony metodą przewiertu sterowanego o dł. 36 mb

41.
Awaryjna wymiana wodociągu Ø 100 mm żeliwnego na wodociąg Ø 160 mm PE przy ul. Sportowej w Cieszynie
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej

ul. Myśliwska 10

43-450 Ustroń
Wrzesień 2008
Rura PE Dz 160 mm z pancerzem ochronnym ułożona metodą przewiertu sterowanego    178 mb

42.
Odprowadzenie wód pochodzenia opadowego i roztopowego z terenu Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Zbytkowie do rowu melioracyjnego R-43
Urząd Miejski w Strumieniu

Rynek 4

43-246 Strumień
Wrzesień 2008

Październik 2008
Kanał PVC Dn 160 mm    16 mb

Budowa przepompowni Ø 1000   1 kpl.

Drenaż opaskowy budynku Ø 100    106 mb

Izolacja pionowa ścian przyziemia 190 m2

Izolacja termiczna ścian przyziemia  190 m2

43.
Remont placu zabaw wraz ze schodami w parku w miejscowości Chybie
Gmina Chybie

ul. Bielska 78

43-520 Chybie
Sierpień 2008

Wrzesień

2008
Roboty remontowo – budowlane

44.
Awaryjna wymiana sieci wodociągowej Ø 90 mm PE w Wiśle Kopydło w rejonie Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej

ul. Myśliwska 10

43-450 Ustroń
Wrzesień 2008

Październik 2008
Rura PE 40-90     311 mb

Część robót wykonano metodą przewiertu sterowanego

45.
Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie SP nr 24 przy ul. Żywieckiej 239

w Bielsku-Białej
Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

Plac Ratuszowy 1

43-300 Bielsko-Biała
Wrzesień 2008

Listopad 2008
Kanał deszczowy PVC 315-160    172 mb

odwodnienie liniowe o szer.150 mm   75 mb

chodnik z płyt betonowych   50,4 m2

chodnik z kostki brukowej    154 m2

46.
Przewiert sterowany w Bielsku-Białej Wapienicy oraz pod ul. Piekarską
ELMONTAŻ

ul. Ks. Słomki 54

34-300 Żywiec
Wrzesień 2008,

Grudzień 2008
Przewiert sterowany:

Rura PE Dz 200 mm  180 mb

Rura PE Dz 225 mm    75 mb

47.
Przewiert sterowany w Katowicach Giszowcu na terenie KWK „Wieczorek”
Z.B.R. „BUDREM”

ul. Katowicka 154

41-500 Chorzów
Wrzesień 2008
Przewiert sterowany:

Rura PE Dz 200 mm  52 mb

48.
Wymiana wodociągu Ø 160 mm PE z przyłączami do budynków w Wiśle Jawornik – zasilanie Hotelu „STOK”
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej

ul. Myśliwska 10

43-450 Ustroń
Październik 2008 do 

Grudzień 2008
Rura PE 40-160 mm     439 mb

w tym przewiert sterowany – ułożenie 

rury PE Dz 160 mm wzmacnianej

metodą bezwykopową  260 mb

49.
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie „ZIAD” S.A. w Bielsku-Białej

od studni D1 do S1
ZIAD S.A

Al. Armi Krajowej 220

43-316 Bielsko-Biała
Październik 2008 do 

Listopad 2008
Kanał PVC 200 mm    183 mb

50
Budowa sieci wodociągowej oraz pompowni sieciowej ze zbiornikiem wody PI i PII w Cisownicy do Gołaźni
Gmina Goleszów

ul. 1 Maja 5

43-440 Goleszów
Październik 2008 do Grudzień 2008
Rura PE Dz 110 mm    1008 mb

51.
Wykonanie awaryjnego remontu gazociągu śr/c stalowego  w

Cieszynie przy ul. Granicznej – Letniej i Bobreckiej – Liburnia 
Górnośląska Spółka Gazownictwa w Zabrzu

oddział ZG w Zabrzu

ul. Szczęść Boże 11

41-800 Zabrze
Listopad 2008 do 

Grudzień 2008
Rura gazowa PE Dz 160 mm     46 mb

Rura gazowa PE Dz 110 mm      52,6 mb

Gazociąg ułożono metodą przewiertu sterowanego

52.
Przewierty sterowane w miejscowościach Pietrowice Wielkie, Częstochowa, Kuźnica Kiedrzyńska
Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. I Gazu 

HYDROMIREX

ul. Sadowa 2

42-360 Poraj
Lipiec 2008

Listopad 2008
Przewiert sterowany:

Rura PE TS Dz 110   147 mb

Rura PE TS Dz 160   45 mb

Rura PE TS Dz 180    11 mb

Rura PE TS Dz 315     43 mb

53.
Budowa sieci wodociągowej w Kisielowie w rejonie ul. Wspólnej o łącznej długości 593 mb
Gmina Goleszów

ul. 1 Maja 5

43-440 Goleszów
Listopad 2008

do Grudzień 2008
Rura PE Dz 40-90 mm      640 mb

w tym 357 mb ułożono metodą przewiertu sterowanego 

54.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze – rejon ul. Azaliowej


Urząd Gminy w Jaworzu

ul. Zdrojowa 82

43-384 Jaworze
Sierpień 2008 do Listopad 2008
Kanał PVC 160-200 mm    448 mb

55.
Wykonanie przebudowy odcinka rurociągu wód dołowych Ø 400 mm w rejonie Lasu Baraniok w Żorach
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

KWK „Krupiński”

ul. Piaskowa 35

43-267 Suszec
Listopad 2008 do Grudzień 2008
Rura PE Dz 500 mm     150 mb

56.
Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku OSW „DĄB” w Ustroniu Jaszowcu, ul. Wczasowa
PPUP „Poczta Polska”

 O/Regionalny w Katowicach

Pl. Oddz. Młodzieży Powstańczej 7
Grudzień 2008
Rura PE Dz 75 – 125 mm      46 mb

57.
Przewiert sterowany pod DK 1 w m. Piasek
Z.R.W.K. „WOD-INSTAL”

ul. Żeglarska 6/1

43-200 Pszczyna
Listopad 2008
Przewiert sterowany pod DK1:

Rura PE Dz 200 mm  38 mb

58.
Przewiert sterowany w Bielsku-Białej
Instalatorstwo Sanitarne i Gazowe Andrzej Małysiak

ul. Zakopiańska 33

34-322 Gilowice
Październik 2008
Przewiert sterowany:

Rura PE Dz 110   13 mb

Rura PE Dz 200    18 mb

Rura PE Dz 400     24 mb

59.
Przewiert sterowany i przecisk pneumatyczny na terenie stacji PKP w Tychach
„VOLTERRAIL POLSKA”

ul. Armii Krajowej 59

50-541 Wrocław
Grudzień 2008
Przewiert sterowany:

Rura PE Dz 110 mm  30 mb

Przecisk pneumatyczny Ø 110 mm    8,5 mb

60.
Awaryjna wymiana wodociągu Ø 200/90 mm z podłączeniami do budynków w ul. Cieszyńskiej i Mickiewicza w Skoczowie
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej

ul. Myśliwska 10

43-450 Ustroń
Grudzień 2008
Rura PE Dz 225 wzmacniana    161 mb

(ułożono metodą przewiertu sterowanego)

Rura PE Dz 90 – 40 mm    460 mb

(195 m Rury PE wzmacnianej ułożono przewiertem sterowanym)

61.
Przewiert sterowany przy budowie wodociągu w Międzyrzeczu Górnym
Społeczny Komitet Budowy Wodociągu

Andrzej Suchanek
Grudzień 2008
Przewiert sterowany:

Rura PE Dz 90   243 mb
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